**报价单（模板）**

**一、清单系列家具**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参考图片** | **规格尺寸** | **材质说明** | **预估采购数量** | **单位** | **报价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 诊椅 |  | 标准 | ·PP加纤维背架尼龙固定腰靠 ·白色PP固定扶手 ·高弹力海绵 ·单功能底盘 ·100#沉口黑杆 ·∮320MM电镀脚 ·φ50MM尼龙轮 | 30 | 张 |  |  |
| 2 | 办公椅 |  | 标准 | ·黑色PP料背架 ·高弹力海绵 ·单功能底盘 ·PP分体固定型扶手 ·100#沉口黑色汽杆 ·∮320尼龙高脚 ·φ50MM尼龙轮。 | 120 | 张 |  |  |
| 3 | 高背皮椅 |  | 640\*740\*1155-1215 | ·西皮饰面 ·18mm厚内外弯板 ·高弹力海绵 ·铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面 ·飞机底盘带原位锁定功能 ·65#电镀汽杆 ·∮350铝合金面包脚 ·φ50MM黑色尼龙轮 | 10 | 张 |  |  |
| 4 | 弓形会议椅（班前椅） |  | 标准 | ·西皮饰面·18mm厚双层板·高密度高弹力海绵·1.5厚电镀扁管弓形架，配扪皮扶手面 | 20 | 张 |  |  |
| 5 | 无扶手网背会议椅 |  | 标准 | ·椅背采用钢制框架 ·高弹力海绵 ·1.5厚喷粉管四脚架 | 200 | 张 |  |  |
| 6 | 实木圆叠凳 | 03c0ff6eb099db4cb6de50f51f314a0 | 标准 | 1、基材：采用原木，经烘干脱脂处理； 2、油漆：采用绿色环保油漆。 | 80 | 张 |  |  |
| 7 | 皮面圆叠凳 |  | 标准 | 站脚采用冷轧钢坚固耐用、耐压、耐腐蚀、强度大、抗冲击、不易变形。座面采用环保皮饰面。 | 80 | 张 |  |  |
| 8 | 患者椅 | ec985684d0a2a15e101eacf10c11b1f | 标准 | 1、采用PU材质一体成型  3、结实耐用，不摇晃 | 60 | 张 |  |  |
| 9 | 实木围椅（牛角椅） | 4a9ca8692bb96dcb9101c93be66ec27 | 标准 | 1、基材：采用白蜡木原木，经烘干脱脂处理；加西皮软垫 2、油漆：采用绿色环保油漆。 | 20 | 张 |  |  |
| 10 | 实木椅（休闲椅） |  | 标准 | 1、基材：采用原木，结实耐用。 2、油漆：采用绿色环保油漆。 | 20 | 张 |  |  |
| 11 | 实木椅 | fc225311eff29af9a2d46019c723352 | 标准 | 1、基材：采用原木，经烘干脱脂处理； 2、油漆：采用绿色环保油漆； 3、工艺技术：卯榫拼接结构。 | 120 | 张 |  |  |
| 12 | 更衣凳 | 1689065639504 | 1200\*350\*400 | 1. 凳面：采用原木， 环保，结实耐用。 2. 凳架：采用冷轧钢，焊接成型，表面喷涂处理。 3、油漆：采用绿色环保油漆。 | 10 | 张 |  |  |
| 13 | 五人位带软垫候诊椅 |  | 2320\*680\*780 | 1、采用冷轧钢，焊接成型，表面喷涂处理。 2、皮质软垫，压制一体成型，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 | 50 | 张 |  |  |
| 14 | 三人位输液椅 |  | 2000\*880\*1000 | 1、采用冷轧钢，焊接成型，表面喷涂处理。 2、皮质软垫，压制一体成型，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 | 10 | 张 |  |  |
| 15 | 多功能输液椅 |  | 650\*700\*1160 | 1、采用冷轧钢，焊接成型，表面喷涂处理。 2、皮质软垫，压制一体成型，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 | 30 | 张 |  |  |
| 16 | 三人位沙发 |  | 1880\*820\*780 | 采用西皮饰面； 海绵:低燃35#高密度泡绵,183G密度丝绵,表面带有保护面,耐冲击,回弹力强,不易变形； 五金脚架。 | 5 | 张 |  |  |
| 17 | 中二斗铁柜 |  | 890W\*410D\*1800H | 采用冷轧钢板，≥0.6mm厚，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂，涂层均匀，无色差，封闭性能好，不易刮花，美观耐用。硬度满足承重要求，柜门开启轻便。多层板，层板位置可调节。 | 50 | 个 |  |  |
| 18 | 分体五节铁柜 |  | 900W\*400D\*1800H | 采用冷轧钢板，≥0.6mm厚，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂，涂层均匀，无色差，封闭性能好，不易刮花，美观耐用。硬度满足承重要求，柜门开启轻便。多层板，层板位置可调节。 | 80 | 个 |  |  |
| 19 | 更衣柜 |  | 970W\*400D\*1800H | 1. 采用冷轧钢板，≥0.6mm厚，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂，涂层均匀，无色差，封闭性能好，不易刮花，美观耐用。硬度满足承重要求 2. 柜门带电子密码锁 | 30 | 个 |  |  |
| 20 | 电子锁保密柜 |  | 620\*550\*1500 | 用冷轧钢板，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂，涂层均匀，无色差，封闭性能好，不易刮花，美观耐用。硬度满足承重要求，柜门开启轻便。配高级电子密码锁具，方便实用,保险功能好 | 5 | 个 |  |  |
| 21 | 衣柜 | 5ad0bb4a2b41d2bb76db56bc8b1cf49 | 1200\*600\*2000 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 3.五金件:采用连接件。 | 20 | 个 |  |  |
| 22 | 双门木文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 3.五金件:采用连接件。 | 30 | 个 |  |  |
| 23 | 三门木文件柜 |  | 1200\*400\*2000 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 3.五金件:采用连接件。 | 5 | 个 |  |  |
| 24 | 双门矮柜 |  | 800\*400\*800 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 3.五金件:采用连接件。 | 20 | 个 |  |  |
| 25 | 三门矮柜 |  | 1200\*400\*800 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 4.五金件:采用连接件。 | 10 | 个 |  |  |
| 26 | 四门矮柜 |  | 1600\*400\*800 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 5.五金件:采用连接件。 | 5 | 个 |  |  |
| 27 | 电视柜 |  | 800\*300\*600 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色优PVC封边。 6.五金件:采用连接件。 | 40 | 个 |  |  |
| 28 | 吊柜 |  | 800\*350\*450 | 柜体材质采用E0级颗粒板，三聚氰氨饰面。柜门为对开门，柜门采用实木多层板，柜内配置一块可调节活动层板，配件为鹅颈拉手 | 20 | 个 |  |  |
| 29 | 活动柜 | 7c5554c81934003778e5397e9132655 | 400\*350\*750 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 3.五金件:采用连接件。 | 20 | 个 |  |  |
| 30 | 电脑台A |  | 1200\*600\*750 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 6.五金件:采用连接件。 | 50 | 张 |  |  |
| 31 | 电脑台B |  | 1400\*600\*750 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 7.五金件:采用连接件。 | 25 | 张 |  |  |
| 32 | 诊桌 |  | 1400\*600\*750 | 1）台面采用厚度≥25MM的E0级颗粒板，面贴三聚氰氨饰面。具有防水、防潮、耐磨性能强；表面平滑光洁，容易维护清洗；封边采用1.5MM厚PVC封边条，耐磨性符合要求；桌面离地高： 750 mm，符合人体工程学；  2）桌脚：采用厚度≥0.8mm的不锈钢圆管支撑架；  3）档板：采用厚度≥25mm的优质实木多层夹板，贴三聚氰氨饰面。 | 20 | 张 |  |  |
| 33 | 折叠条桌 |  | 1200\*400\*750 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 9.五金件:采用连接件。 | 60 | 张 |  |  |
| 34 | 带教条桌 |  | 1200\*400\*750 | 1.基材: 采用E0级颗粒板，25厘厚，三聚氢胺浸渍饰面。 2.封边：采用同色PVC封边。 13.五金件:采用连接件。 | 60 | 张 |  |  |
| 35 | 讲台 | 489ee09d462d3e7ffb71115ccf62ef1 | 500\*450\*750 | 1.基材：采用多层实木板，面贴三聚氰氨饰面 | 5 | 张 |  |  |
| 36 | 诊床 | 0a6b0dbf66a882f49d2ed422c12032e | 1900\*600\*600 | （1）床面：底板采用E0级颗粒板，加5公分聚氨酯发泡一体成型海绵，表面定制医用皮革覆面，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；带头枕，头枕高度为120mm，符合人体工程学；  （2）脚架：采用厚度≥0.8mm上海宝钢冷轧钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，采用杜邦喷涂粉末环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；床框为40mm\*20mm方管焊接而成；床脚为40mm\*40mm的方管，加强连接管为40mm\*20mm；床脚、连接管可拆结构，方便运输，安装方便  （3）床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震。 | 20 | 张 |  |  |
| 37 | 双层值班床 （木床） |  | 2000\*1000\*1800 | 基材 ：采用 E0级颗粒板,双面平整,不变形。床梁床脚链接采用五金件，结实稳固不变形。 | 25 | 张 |  |  |
| 38 | 班台（主任办公桌） |  | 1600\*900\*760 | 1.基材: 采用E0级颗粒板, 游离甲醛释放量3.6mg/100g。 2.面材:采用E1级0.6mm厚胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3.封边:四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；木材含水率9-11%,隐蔽部位全部做封边处理。走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4.五金件:采用连接件。 5.油漆:采用高级环保PU漆,隐孔亚光，游离TDI含量0.16%,苯含量＜0.01%,为均优于国家标准。 | 10 | 张 |  |  |
| 39 | 屏风卡位 |  | 1400\*1200\*760 | （1）台面：采用E0级颗粒板厚25MM，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；  （2）铝型材：采用铝型材合金框架，内有走线功能。氧化铝，屏风厚35mm。  （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌锁等优质五金配件，开合次数不少于5万次；  （4）配置：三抽柜，键盘架，主机架；台面以上为玻璃隔板. | 30 | 张 |  |  |
| 40 | 休闲桌 | 04b0fb8400b296c024ba6d6f0aea1de | 600\*600\*600 | 1.基材: 采用E0级颗粒板, 游离甲醛释放量3.6mg/100g。 2.面材:采用E1级0.6mm厚胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3.封边:四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；木材含水率9-11%,隐蔽部位全部做封边处理。走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4.五金件:采用连接件。 5.油漆:采用高级环保PU漆,隐孔亚光，游离TDI含量0.16%,苯含量＜0.07%,为均优于国家标准。 | 5 | 张 |  |  |
| 41 | 会议桌 |  | 3200\*1200\*760 | 1.基材: 采用E0级颗粒板, 游离甲醛释放量3.6mg/100g。 2.面材:采用E1级0.6mm厚胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3.封边:四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；木材含水率9-11%,隐蔽部位全部做封边处理。走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4.五金件:采用连接件。 5.油漆:采用高级环保PU漆,隐孔亚光，游离TDI含量0.16%,苯含量＜0.08%,为均优于国家标准。 | 5 | 张 |  |  |
| 42 | 茶水柜 |  | 800\*400\*2000 | 1.基材: 采用E0级颗粒板, 游离甲醛释放量3.6mg/100g。 2.面材:采用E1级0.6mm厚胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3.封边:四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；木材含水率9-11%,隐蔽部位全部做封边处理。走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4.五金件:采用连接件。 5.油漆:采用高级环保PU漆,隐孔亚光，游离TDI含量0.16%,苯含量＜0.09%,为均优于国家标准。 | 20 | 个 |  |  |
| 43 | 层板架 |  | 500\*300\*25 | 1.基材: 采用E0级颗粒板, 游离甲醛释放量3.6mg/100g。 2.面材:采用E1级0.6mm厚饰面,木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3.封边:四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；木材含水率9-11%,隐蔽部位全部做封边处理。走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4.五金件:采用连接件。 5.油漆:采用高级环保PU漆,隐孔亚光，游离TDI含量0.16%,苯含量＜0.10%,为均优于国家标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 44 | 茶几 |  | 1200\*600\*450 | 1.基材: 采用E0级颗粒板, 游离甲醛释放量3.6mg/100g。 2.面材:采用E1级0.6mm厚皮饰面,木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3.封边:四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；木材含水率9-11%,隐蔽部位全部做封边处理。走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4.五金件:采用连接件。 5.油漆:采用高级环保PU漆,隐孔亚光，游离TDI含量0.16%,苯含量＜0.12%,为均优于国家标准。 | 5 | 张 |  |  |
| 45 | 地台板 |  | 1000\*500\*130 | 采用一次注塑整体成型pp加强共聚塑胶，可载重≥603KG，这种材料具有无毒，无味，耐腐蚀，不易褪色等特点，且强度韧度刚度耐热性均优于pvc塑胶 | 200 | 件 |  |  |
| 45 | 地台板 |  | 1000\*500\*140 | 采用一次注塑整体成型pp加强共聚塑胶，可载重≥604KG，这种材料具有无毒，无味，耐腐蚀，不易褪色等特点，且强度韧度刚度耐热性均优于pvc塑胶 | 200 | 件 |  |  |
| 46 | 货架 |  | 1000\*500\*2000 | 基材；搁板、斜撑、底座全部采用冷轧钢板焊接而成，层板厚度0.8CM,每层承重200KG以上，层板下焊轧制式60\*43\*0.9mm增强横梁,使其承受力增强层板不易变形,表面高级静电喷塑，外形美观大方，持久防锈，抗腐蚀，负荷量大。焊接立柱40\*40\*1.5mm,采用蝴蝶孔设计,与横梁套件合理插接，可根据自己产品需要对层高自行调节，结构简单，不用任何螺栓，安装拆御方便。 | 80 | 套 |  |  |

**二、实验室系列家具**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考图片** | **规格型号** | **材质说明** | **单位** | **预估采购数量** | **报价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 防爆柜 |  | 45加仑 | 材质要求：所有钢材均采用国家标准钢，采用焊接机器人自动焊接，要求按国家GB/T3325-1995标准，高频焊接；光管冷拔成型，连接扣油压冷冲成型；各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保、一级）高压静电喷塑，颜色为砂纹灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷，且手感药光滑漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、需刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。） | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 防爆柜 |  | 30加仑 | 材质要求：所有钢材均采用国家标准钢，采用焊接机器人自动焊接，要求按国家GB/T3325-1995标准，高频焊接；光管冷拔成型，连接扣油压冷冲成型；各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保、一级）高压静电喷塑，颜色为砂纹灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷，且手感药光滑漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、需刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。） | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 防爆柜 |  | 4加仑 | 材质要求：所有钢材均采用国家标准钢，采用焊接机器人自动焊接，要求按国家GB/T3325-1995标准，高频焊接；光管冷拔成型，连接扣油压冷冲成型；各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保、一级）高压静电喷塑，颜色为砂纹灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷，且手感药光滑漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、需刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。） | 个 | 5 |  |  |
| 4 | PP酸碱柜 |  | 60加仑 | PP材质，长期放置强酸碱完好无损。可调层板防溢漏设计，采用活动室层板，可随意抽取组合，各层空间，同时四周立边具有有效的防溢漏效果。便携式卡扣设计，可根据需求随意调节，层板四周有立边，具有有效放溢漏效果。 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | PP酸碱柜 |  | 30加仑 | PP材质，长期放置强酸碱完好无损。可调层板防溢漏设计，采用活动室层板，可随意抽取组合，各层空间，同时四周立边具有有效的防溢漏效果。便携式卡扣设计，可根据需求随意调节，层板四周有立边，具有有效放溢漏效果。 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | PP酸碱柜 |  | 4加仑 | PP材质，长期放置强酸碱完好无损。可调层板防溢漏设计，采用活动室层板，可随意抽取组合，各层空间，同时四周立边具有有效的防溢漏效果。便携式卡扣设计，可根据需求随意调节，层板四周有立边，具有有效放溢漏效果。 | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 实验圆椅 |  | 升降幅度570-770 | 材质为pu，气杆行程为≥140mm反复升降5万次以上，管壁1.2，脚材质为铝合金，脚半径268，带脚踏圈；轮子为尼龙，椅子升降幅度570-770，椅子承重500斤以上。带靠背可拆卸。 | 张 | 90 |  |  |
| 8 | 带锁蜡块柜 | QQ截图20180606094057 | 435\*500\*1630 | 1.材料厚度：采用裸板0.8mm优质镀锌板  2.板材使用符合GB/T 13237-2013标准要求的优质碳素结构冷轧钢板和钢带；  3.产品符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件；  4.产品经过“校平-开料-折弯-焊接-半成品检验-前处理-表面处理-装配-成品检验-入库”的生产工艺流程；  5.抑菌粉末静电喷涂(大肠杆菌抗菌率99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率99.99%)采用标准13工位表面处理工  艺：水洗1-预脱脂-主脱脂-水洗2-水洗3-表调-皮膜-水洗4-水洗5-沥水-烘干-喷粉-粉末固化；  6.塑粉喷塑涂层表面硬度≥1H，喷塑涂层表面附着力≤1级，喷塑涂层耐腐蚀等级达到10级；  7.常规配件：  滑 轨：U形折弯轨道安装优质塑料轴承便于移动，推拉滑动平稳无噪音承重力强；  蜡 片 槽：钢制分隔条（可取）;  限 位：抽屉外拉采用五金冲压锥形凸包限位，防止抽屉外拉脱落。  1、连 接 桩: ABS材质,多节柜体需组合使用时将节限位柱安装于下节柜体顶面,再叠加上节柜体;免螺丝  安装对上节柜体起到限位作用；  2、ABS材质圆环扣手：圆环扣手外形尺寸:29\*120±2mm; 扣手安装孔采用冲压双向成型加强工艺,成型深度  2.5±0.5mm;圆环扣手镶嵌于成型加强安装孔内,其圆环扣手表面与成型加强安装孔表面平整;  3、防水标签框：双D型全盖式透明标签夹,尺寸60mm\*30mm,厚度>1.5mm;全盖式设计防止标签被喷洒消毒  液侵蚀。 | 台 | 25 |  |  |
| 9 | 带锁晾片柜 | QQ截图20180606094057 | 435\*500\*1630 | 1.材料厚度：采用裸板0.8mm优质镀锌板  2.板材使用符合GB/T 13237-2013标准要求的优质碳素结构冷轧钢板和钢带；  3.产品符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件；  4.产品经过“校平-开料-折弯-焊接-半成品检验-前处理-表面处理-装配-成品检验-入库”的生产工艺流程；  5.抑菌粉末静电喷涂(大肠杆菌抗菌率99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率99.99%)采用标准13工位表面处理工  艺：水洗1-预脱脂-主脱脂-水洗2-水洗3-表调-皮膜-水洗4-水洗5-沥水-烘干-喷粉-粉末固化；  6.塑粉喷塑涂层表面硬度≥1H，喷塑涂层表面附着力≤1级，喷塑涂层耐腐蚀等级达到10级；  7.常规配件：  滑 轨：U形折弯轨道安装优质塑料轴承便于移动，推拉滑动平稳无噪音承重力强；  晾 片 槽：钢制晾片槽;  限 位：抽屉外拉采用五金冲压锥形凸包限位，防止抽屉外拉脱落。  1、连 接 桩: ABS材质,多节柜体需组合使用时将节限位柱安装于下节柜体顶面,再叠加上节柜体;免螺丝  安装对上节柜体起到限位作用；  2、ABS材质圆环扣手：圆环扣手外形尺寸:29\*120±2mm; 扣手安装孔采用冲压双向成型加强工艺,成型深度  2.5±0.5mm;圆环扣手镶嵌于成型加强安装孔内,其圆环扣手表面与成型加强安装孔表面平整;  3、防水标签框：双D型全盖式透明标签夹,尺寸60mm\*30mm,厚度>1.5mm;全盖式设计防止标签被喷洒消毒  液侵蚀。 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 带锁玻片柜 | 图片1 | 435\*500\*1620 | 1.材料厚度：采用裸板0.8mm优质镀锌板  2.板材使用符合GB/T 13237-2013标准要求的优质碳素结构冷轧钢板和钢带；  3.产品符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件；  4.产品经过“校平-开料-折弯-焊接-半成品检验-前处理-表面处理-装配-成品检验-入库”的生产工艺流程；  5.抑菌粉末静电喷涂(大肠杆菌抗菌率99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率99.99%)采用标准13工位表面处理工  艺：水洗1-预脱脂-主脱脂-水洗2-水洗3-表调-皮膜-水洗4-水洗5-沥水-烘干-喷粉-粉末固化；  6.塑粉喷塑涂层表面硬度≥1H，喷塑涂层表面附着力≤1级，喷塑涂层耐腐蚀等级达到10级；  7.常规配件：  拉 手：金属小圆拉手；  玻 片 槽：钢制横、纵分隔条;  限 位：抽屉外拉采用五金冲压锥形凸包限位。  1、连接桩:  ABS材质,多节柜体需组合使用时将节限位柱安装于下节柜体顶面,再叠加上节柜体;免螺丝安装对上节柜体起到限位作用；  2、防水标签框：双D型全盖式透明标签夹,尺寸60mm\*30mm,厚度>1.5mm;全盖式设计防止标签被喷洒消毒液侵蚀。 | 台 | 3 |  |  |

**三、订制家具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **分类** | **图片** | **尺寸** | **单位** | **预估采购数量** | **板材组成说明** | **报价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 订造柜系列 | 被服柜 |  | 800\*600\*2400 | 个 | 20 | 横板800\*600\*7件  竖板2400\*600\*3件  背板800\*2400  门板800\*2400  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚； 2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 2 | 病房储物柜 |  | 800\*400\*2000 | 个 | 20 | 横板800\*400\*3件  竖板2000\*400\*2件  背板800\*2000  门板800\*2000  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚； 2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 3 | 茶水柜 |  | 1000\*400\*900 | 个 | 10 | 横板1000\*400\*4件  竖板900\*400\*3件  背板900\*1000  门板900\*1000  抽屉2个  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚； 2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 4 | 储物柜 |  | 1000\*450\*2450 | 个 | 30 | 横板1000\*500\*6件  竖板2500\*500\*3件  背板1000\*2500  门板1000\*2500  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚； 2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 5 | 地柜 |  | 1200\*400\*1000 | 个 | 20 | 横板1200\*400\*2件  竖板1000\*400\*3件  背板1200\*1000  门板1200\*1000  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚； 2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 6 | 吊柜 |  | 1200\*400\*1000 | 个 | 30 | 横板800\*400\*4件  竖板1200\*400\*2件  背板800\*1200  门板800\*1200  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 7 | 地台 |  |  | 个 | 15 | 横板1600\*1000\*1件  横板1000\*600\*1件  竖板1000\*200\*4件  竖板600\*200\*3件  竖板1600\*200\*3件  竖板1000\*200\*3件  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 8 | 更衣柜 |  | 1000\*500\*2450 | 个 | 20 | 横板1000\*500\*9件  竖板2500\*500\*3件  背板1000\*2500  门板1000\*2500  1、基材：采用钢板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 9 | 活动柜 |  | 600\*600\*800 | 个 | 20 | 横板600\*600\*3件  竖板800\*600\*2件  背板600\*800  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 11 | 文件柜 |  | 900\*400\*2000 | 个 | 26 | 横板900\*400\*6件  竖板2000\*400\*2件  背板900\*2000  门板900\*2000  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 14 | 鞋柜 |  | 1370\*350\*1200 | 个 | 20 | 横板1400\*400\*8件  竖板1200\*400\*6件  背板1400\*1200  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 16 | 员工柜 |  | 750\*400\*2100 | 个 | 20 | 横板800\*400\*5件  竖板2100\*400\*3件  背板800\*2100  门板800\*2100  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 17 | 组合柜 |  | 2000\*500\*2400 | 个 | 10 | 横板2000\*500\*8件  竖板400\*500\*4件  竖板2000\*500\*7件  背板2000\*2400  门板2000\*2400  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 18 | 坐柜 |  | 800\*360\*400 | 个 | 10 | 横板800\*400\*3件  竖板400\*400\*3件  背板800\*400  门板800\*400  西皮海绵软垫800\*400  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 20 | 订造台系列 | 办公台 |  | 1400\*700\*750 | 张 | 10 | 横板1400\*700\*2件  横板400\*700\*1件  竖板800\*700\*3件  背板1400\*800  门板1400\*150  门板600\*400  抽屉3个  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 21 | 钢脚架台 |  | 1000\*600\*750 | 张 | 20 | 1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚； 2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、钢架：采用50\*50\*1.2mm钢管，经过酸洗磷洗等防锈处理，表面经过热固性粉末涂料喷涂；  4、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 22 | 电脑台 |  | 1400\*600\*750 | 张 | 30 | 横板1400\*600\*2件  横板400\*600\*2件  竖板800\*600\*3件  背板1400\*500  门板400\*800  抽屉4个  主机架1个  键盘架1个  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 23 | 会议台 |  | 2400\*1200\*750 | 张 | 5 | 1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 24 | 屏风电脑台 |  | 1400\*1400\*1050 | 套 | 10 | 横板1400\*1400\*1件  竖板800\*400\*1件  竖板800\*600\*1件  屏风1400\*1100\*2件  活动柜1个  主机架1个  键盘架1个  1、屏风铝材：采用1.2mm厚的氧化铝合金框架，表面静电喷塑工艺处理；具有强大的走线功能；  2、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  3、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  4、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 25 | 有上架台 |  | 800\*560\*1300 | 套 | 10 | 横板800\*300\*1件  横板800\*600\*2件  竖板600\*300\*2件  竖板800\*600\*2件  背板800\*1000  键盘架1个  抽屉1个  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 26 | 长条台 |  | 1200\*400\*750 | 张 | 60 | 横板1200\*400\*2件  竖板800\*400\*2件  背板1200\*500  门板1200\*150  抽屉2个  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 27 | 组合柜台 |  | 1400\*1400\*2000（图片为3套组合，每套1400\*1400\*2000） | 套 | 5 | 横板1400\*400\*3件  台面板1400\*600\*1件  横板800\*400\*2件  横板400\*400\*4件  竖板1300\*400\*3件  竖板800\*400\*3件  背板1400\*2000  门板1400\*800  门板400\*800  屏风1100\*1100\*1件  屏风600\*1100\*1件  主机架1个  键盘架1个  抽屉3个  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 77 | 订造诊床系列 | 订造诊床 |  | 1950\*650\*600 | 张 | 10 | 横板2000\*700\*3件  竖板600\*700\*3件  背板2000\*600  门板2000\*600  西皮软垫2000\*650  1、基材：采用E0级颗粒板，具有防交叉感染性能，能达到抗菌、抗病毒的作用，18厘厚；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 29 |  | 亚克力人造石服务台 |  | 平均每套大约6.45米 | 套 | 3 | 1、面材：操台面亚克力人造石，厚15mm，吊边后厚度40MM，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。  2、基材：采用E0级环保多层夹板，耐高温、耐干热、耐水蒸气，扩膨胀能力优，抗弯力强；  2、封边：采用2.0mm厚ABS封边条，采用环保封边热熔胶经过全自动封边机完成封边；  3、五金配件：门铰，拉手，锁具，导轨，三合一连接器，表面作防锈、防腐处理。  4、底座：304#不锈钢包边，具有耐用、防潮、易清洁等功能。 |  |  |
| 7 | 加药柜 |  |  | 1500\*350\*800、1500\*600\*760 | 台 | 5 | 全钢结构，两侧钢架支撑，柜体及柜门采用1.0mm冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理、喷涂环氧树脂粉末 |  |  |
| 8 | 治疗柜 |  |  | 1500\*350\*800、1500\*600\*760 | 台 | 4 | 全钢结构，两侧钢架支撑，柜体及柜门采用1.0mm冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理、喷涂环氧树脂粉末 |  |  |
| 10 | 试剂架 |  | IMG_5609 | 2000\*300\*800 | 组 | 5 | 100mm\*40mm\*1.5mm型材立柱，2mm钢制托臂（所有金属表面环氧树脂粉末喷涂），高度可调；双层10mm磨砂玻璃层板，铝合金型材挡边，配插座 |  |  |
| 11 | 边台 |  | IMG_8956 | 2000\*800\*750 | 台 | 10 | 全钢落地式结构，≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，柜体及柜门采用1.0mm冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理、喷涂环氧树脂粉末，三节静音导轨，304不锈钢合页 |  |  |
| 12 | 中央台 |  | IMG_8964 | 2000\*1200\*750 | 台 | 10 | 全钢落地式结构，≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，柜体及柜门采用1.0mm冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理、喷涂环氧树脂粉末，三节静音导轨，304不锈钢合页 |  |  |
| 13 | 气瓶柜 |  | DSC00073 | 900\*450\*2000 | 台 | 5 | 全钢结构，采用≥1.0mm厚度国产冷轧钢板经数控剪板、冲压、折弯、焊接等一系列工序制作成型，表面经酸洗磷化后进行环氧树脂静电粉末喷涂处理；配备气瓶翻板及不锈钢气瓶卡箍，带自动排风报警装置。 |  |  |
| 14 | 标本柜 |  |  | 900\*450\*1800 | 台 | 5 | 采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；试剂柜上面开孔连接现在的抽风管道，柜子里面上下层有通口通风，上层玻璃透明，下层有进风处，合页外置，柜门双锁，耐腐蚀聚丙烯材质 |  |  |

家具有特殊规格制作要求时，其订做价格应按“元/每平方米”进行计算，根据“2.订制家具材质”、“3.定制家具选配件及案例展示”中的家具在投标明细报价表中进行计算，结算时按照采购方确认的材质、规格做成的家具及本次所报的订做单价进行审计结算。

报价单位为“元/每平方米”，以订制平方数（说明：平方数的计算方法是单个成型产品所有板面的长×宽所得面积相加之和，如果是桌子、柜子等家具，同时亦包含抽屉、隔板等展开面积）为依据按实结算，结算价格计算方式为：单价(元/每平方米)×订制平方数(m2)×数量。

**四、订制家具材质（只报单价即可）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 尺寸 | 单位 | 材质说明 | 备注 | 每单位报价（元） |
| 1 | E0级实木颗粒板 |  | 按实际订造面积 | 平方米 | 材质说明： 1、板材：采用基材为游离甲释放量符合国际E-0级标准的实木颗粒板，外贴三聚清胺饰面板；板材厚度18厘。具体按家具设计需要采用不同厚度组合。绿色环保产品,甲醛含量≤0.5mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：采用２．０ＭＭ厚ｐｖｃ封边条，全自动封边机完成封边；  3、五金配件：采用静音三节路轨、三合一结构螺丝,缓冲门较,锁具开合次数超过５万次。 |  |  |
| 2 | E0级多层实木 |  | 按实际订造面积 | 平方米 | 材质说明： 1、板材：采用基材为游离甲释放量符合国际E-0级标准的多层实木板，外贴三聚清胺饰面板；板材厚度18厘。具体按家具设计需要采用不同厚度组合。绿色环保产品,甲醛含量≤0.5mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：采用２．０ＭＭ厚ｐｖｃ封边条，全自动封边机完成封边；  3、五金配件：采用静音三节路轨、三合一结构螺丝,缓冲门较,锁具开合次数超过５万次。 |  |
| 3 | E0级木框 玻璃门板 |  | 按实际订造面积 | 平方米 | 材质说明： 1、板材：采用基材为游离甲释放量符合国际E-0级标准的实木颗粒板或多层实木板，外贴三聚清胺饰面板；板材厚度18厘。具体按家具设计需要采用不同厚度组合。绿色环保产品,甲醛含量≤0.5mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：采用２．０ＭＭ厚ｐｖｃ封边条，全自动封边机完成封边；  3、五金配件：采用静音三节路轨、三合一结构螺丝,缓冲门较,锁具开合次数超过５万次。 |  |
| 4 | E0级铝合金框 玻璃门板 |  | 按实际订造面积 | 平方米 | 材质说明： 1、板材：采用基材为游离甲释放量符合国际E-0级标准的实木颗粒板或多层实木生态板材，外贴三聚清胺饰面板；板材厚度18厘。具体按家具设计需要采用不同厚度组合。绿色环保产品,甲醛含量≤0.5mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：采用２．０ＭＭ厚ｐｖｃ封边条，全自动封边机完成封边；  3、五金配件：采用静音三节路轨、三合一结构螺丝,缓冲门较,锁具开合次数超过５万次。 |  |
| 5 | 32款屏风 |  | 按实际订造面积 | 平方米 | 上封玻璃，下封板，32款屏风框架厚度32mm，铝合金厚度1.2mm,玻璃5mm厚. |  |
| 6 | 40款屏风 |  | 按实际订造面积 | 平方米 | 上封玻璃，下封板，40款屏风框架厚度40mm，铝合金厚度1.2mm,玻璃5mm厚. |  |
| 7 | 亚克力人造石服务台 |  | 按实际订造计（亚克力人造石服务台按平面外围周长算订造米数） | 米 | （1）护士站1面材：操作台面及挡板采用亚克力人造石,吊边后厚度40MM，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 (2) 贴面：美耐板贴面 （3）柜体：采用多层生态板；2.0mm厚PVC同色封边，绿色环保产品,符合国际E-0级环保标准的环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.  （4）五金：采用“DTC”尼缓冲铰链、三节滑轨，三合一连接件和铝合金拉手等。 （5）底座：304#不锈钢包边，具有耐用、防潮、易清洁等功能。 | 亚克力人造石服务台按平面外围周长算订造米数 |  |
| 8 | 理化板 | IMG_8964 | 按实际订造面积 | 平方米 | ≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 |  |  |
| 9 | 冷轧钢板 | IMG_8964 | 按实际订造重量或面积。 | 千克 | 采用1.0mm~1.4mm冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理、喷涂环氧树脂粉末。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、定制家具选配件及案例展示（只报单价即可）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 尺寸参考 | 单位 | 说明 | 每单位报价（元） |
| 1 | 活动推斗柜 | |  | | --- | |  | | 500\*500\*600 | 个 | 此尺寸为常规款，超过此尺寸按订造价格算。 |  |
| 2 | 活动主机架 |  | 250\*400\*150  含四只可移动静音混轮 | 个 | 此尺寸为常规款，超过此尺寸按订造价格算。 |  |
| 3 | 静音三节轨道 键盘架 |  | 550\*250\*120  配静音三节吊轨一副 | 个 | 此尺寸为常规款，超过此尺寸按订造价格算。 |  |
| 4 | 抽屉锁，门锁 |  | 每套锁芯配钥匙两把 | 把 | 此为常规款，如更换其它锁要补差价。 |  |
| 5 | 密码锁 | 1689236312736 |  | 个 | 密码锁，电池供电，耐腐蚀。有供电接线口。 |  |
| 6 | 水槽、水龙头 | 1689236382273 | 三联水龙头、水槽、下水口、上下水管、上下水联通管。 | 套 |  |  |

**六、服务要求**

（1）技术要求

1、响应人保证家具是全新、未曾使用过、符合国家有关法律规定的产品，其质量、规格及技术特征符合项目内容的要求。

2、家具保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起整体免费保修8年。现场维护包括但不限于配件免费更换。保质保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由响应人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修承担方为：响应人。（保修承担方与响应人不一致时，需要保修承担方提供具备法律效力的承诺函作为本协议附件，响应人同意与保修方共同无限承担连带责任）

3、需提供“成品型式质量检测报告”，出具经环境检测部门对家具苯、甲醛等的检测报告作为后续验收依据。

4、响应人提供的货物质量及材质需等同或高于需求参数描述。因货物的质量或材质问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担，设备不符合质量标准的鉴定费用由响应人承担，并有权利要求响应人重新提供符合要求的货物。

5、响应人无偿培训采购人的维修人员，主要内容为家具的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在家具安装现场或按采购人安排。6、8年全面保修、4小时内 完成采购人报修响应。非人为损坏配件免费更换。

（2）商务要求

1、交货方式：按采购人月度需求，批量供应到工地或指定地点交付并完成安装及验收。响应人提供质检报告、验收证明、使用部门调试使用意见（加盖采购人公章），待季度开具发票结算。

2、付款方式：经采购人、响应人双方共同协议，结算金额以供货实际需求数量，按季度分批结算。

注：本公司承诺上述信息真实、有效，如有虚假，本公司承担由此引起的一切责任。

公司名称（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：