**（注：本合同仅为参考文本，经甲乙双方协商一致，可于合同签订前根据项目的具体要求对非实质性条款进行必要的修改。）**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目合同**

**合同编号：**

**甲方：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目（项目编号：CGHQ2023-0004）采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目

二、交货地址：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

三、采购范围：依双方确认的报价清单所列的项目及供货数量（见附件1）。

四、合同总价：¥： 元；人民币大写：

1. 付款安排：

完成产品交付及安装调试后，经后勤科验收合格并经审计部门审查后，在符合院内财务审核流程后十五个工作日内一次性支付审核价的所有款项。

六、交货要求：合同签订生效之日起45个工作日内，所有设备由乙方送到甲方指定地点安装、调试、摆放到位，若发生不可抗力的因素影响交货，双方友好协商解决

七、现场管理

1.乙方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物；

2. 项目承包方式：包工包料、包施工质量、包安全施工、包文明施工等；

3.在施工过程中，乙方负责施工安全。若因施工保护不当发生的安全事故，由乙方负责。

八、售后维护

1.项目质保期为一年，自项目最终验收合格之日起算，质保期内出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内派人员维修或更换，并承担修理更换产生的费用；所有产品均须由乙方提供一年保修期内的整机保修服务，保修期自双方代表在产品验收单上签字之日起计算。

2.甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为甲方提供最优惠的服务。保修期内若非甲方人为损坏的,乙方免收费用；因人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费；以下情况不属保修范围:自行拆卸改换设备内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

3.除特别说明的设备外，保修期内，所有安装设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，一个星期内有质量问题包退、一个月内有质量问题包换、一年包修包升级，并提供定期上门检测系统设备的服务。

九、违约责任

1. 甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金；

2. 乙方按期完成施工任务，除不可抗力的原因以外，若未能按时完工，乙方应承担合同总金额千分之二每日的罚金；

3. 合同签订后，如需取消，应在乙方未下单发货前以书面形式通知，反之，乙方因此遭受的损失，由甲方负责赔偿。

十、附则

1.合同执行期间发生纠纷，双方首先应协商解决。协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼；

2.本合同附件，即报价清单，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

3.其他未尽事宜双方协商解决；

4.本合同一式伍份，具有同等法律效力，经双方代表签字并加盖公章后生效，甲方叁份，乙方贰份。

甲方： 乙方：

法人代表签名： 法人代表签名：

签约代表： 签约代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

签约地点：

### **附件1：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 品牌型号 | 主要功能参数 | 数量 | 计量单位 | 单项限价（元） | 合计金额（元） |
| 监控系统 | 400万像素全彩半球摄像机 | 海康威视DS-2CD3347WDV3 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，1个内置麦克风，高清拾音，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 35 | 台 |  |  |
| 24口全千兆POE交换机 | 海康威视/浪潮/华三DS-3E0526P-E | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3at/af，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z，支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计 | 1 | 台 |  |  |
| 监控系统安装辅料及其他 | 六类非屏蔽网线 | 爱谱华顿AP-SE-01 | 六类非屏蔽网线 | 2450 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | 联塑PVC25 | PVC25管 | 1225 | 米 |  |  |
| 监控安装、人工、技术调试费用 | / | 点位安装、线路敷设、并入系统、角度调试 | 35 | 路 |  |  |
| 门禁系统 | 门禁读卡器 | 捷顺D18-02 | 刷IC卡/ID卡 | 35 | 台 |  |  |
| 单门门禁控制器（含电源） | 捷顺JSMJK02 | 单门双向门禁控制器，支持定时开门；通讯方式：TCP/IP交换机；可储存记录数量：10万 | 35 | 台 |  |  |
| 单门磁力锁 | 海康威视DS-K4H258S | 180KG单门磁力锁电压：DC12V；电流：500ma | 35 | 个 |  |  |
| 红外感应开门按钮 | KOBKOB开门按钮 | 电压:DC12V；开门方式：红外感应；产品重量：0.12KG | 35 | 个 |  |  |
| 可视对讲门铃 | 海康威视DS-KVJ801套装 | 200万高清摄像头，开门方式：刷卡/开关/室内机/手机APP远程；支持双向语音对讲；支持报警功能；使用环境：支持室外 | 2 | 台 |  |  |
| 开门语音提示器 | 国标 | 开门语音提示 | 2 | 个 |  |  |
| 可视对讲室内机 | 海康威视 | 可视门铃 显示屏7寸彩色显示屏 | 2 | 台 |  |  |
| 24口千兆交换机 | 海康威视/浪潮/华三DS-3E0524 | 性能：交换容量≥156Gbps；包转发率≥35.6Mpps；端口：24\*10/100/1000M自适应RJ45 口 ，每个端口具有1个Link/Ack 指示灯、设备power指示灯；功能：无风扇设计；4、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at | 1 | 台 |  |  |
| 门禁系统安装辅料及其他 | 六类非屏蔽网线 | 爱谱华顿AP-SE-01 | 六类非屏蔽网线 | 2590 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | 联塑PVC25 | PVC25管 | 1036 | 米 |  |  |
| RVV3\*1.5电源线 | 国标RVV3\*1.5电源线 | RVV3\*1.5电源线 | 900 | 米 |  |  |
| 门禁安装、人工、技术调试费用 | / | 刷卡门禁、可视对讲点位安装、线路敷设、并入系统调试 | 37 | 项 |  |  |
| 项目总报价：¥ (元） |