无线移动护理车要求

无线移动护理车集合护理工作移动化、智能化、标准化之特点,整合医院系统无线网络实现互联互通功能,移动查房,药品发放,输液治疗,护理操作、护理信息处理等临床护理工作，优化护理过程，构建移动护士站、发药输液零差错，为医护人员提供一个便捷人性化的护理平台。该车配备有电脑，可持续供电系统等设备，可供医生护士治疗与护理工作，并通过无线接入的方式，使医院的HIS系统电子病历系统进行数据交互与共享。

其功能包括：

1. 快速录入和查询资料

在查房时，医护人员可将患者的各项数据输入医用电脑查房车，可随时查询患者的既往病史、过敏史等关键资料，可核对处方药品及处置方式是否正确等。落实优质护理措施，保障护士床边工作制的开展，减少护士往返护士站跟病房的时间，让护士有更多时间在病房，提高工作效率；实现床旁护理，真正把时间留给患者。

1. 及时处治危重患者

对于急危重症患者需要开立大量医嘱时，医护可以在床边实现医嘱从开立到执行的过程，减少执行医嘱的差错率，护士可以随时查看医嘱，在床边可以更好的做好患者的病情观察，并及时执行新增医嘱，为病人提供及时有效的治疗，保证患者安全。

1. 多样的临床教学模式

临床教学过程中的应用，专家和医生可以通过医用电脑查房车的无线接入，调取特殊患者的相关医学案例，结合现场患者情况，为学生提供生动、多样的教学模式。

4.移动护理车需配合移动工作站连接“e签保”（即台面有地方摆放签名电子平板），可以随时主动到病房为患者或家属提供电子签名服务；

产品配置

|  |  |
| --- | --- |
| 结构 | 参数 |
| 车身主体 | 长60cm\*宽40cm\*高80cm |
| 车身配置 | 移动车，可存放台式电脑主机及ups电源（该电源大小与台式电脑主机相近） |
| 工作台面 | 平整可放电脑键盘及医护人员可在台面上记录书写病人状况 |
| 抽屉 | 2或3个抽屉 |
| 显示器放置处 | 移动护理车台面偏后位置处 |
| 供电系统 | Ups电源，续航2小时以上 |
| 电脑配置 | 用本医院库存已有的台式电脑(无需移动护理车厂商提供) |
| 网卡 | 需移动护理车厂商提供耐用且稳定性网卡 |