**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目**

**报 价 文 件**

**报价公司/单位名称（盖章）：**

**法定代表人/负责人（签字）：**

**联系方式：**

**一、资格证明文件**

1、**营业执照副本（复印件加盖公章）**

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件加盖公章。）

**2、法定代表人（负责人）身份证明书**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）法定代表人（负责人），现任 职务，特此证明。

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面） 粘贴处

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期： 年 月 日

**3、授权委托书**

**（如适用)**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

兹授权 ，职务： ，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目，全权代表我司（单位）提交报价文件、合同签署及执行，以我司（单位）的名义处理一切与之有关的具体事务，我司（单位）对被授权人的签名事项负全部法律责任。

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面） 粘贴处

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

被授权人（签名）：

日期： 年 月 日

**4、“信用中国”网站企业信用信息查询情况（加盖公章）**

**5、承诺函**

**致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

就中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目（项目编号：CGHQ2023-0004）（以下简称“本项目”）的询价邀请，本公司/本单位自愿参与报价，现确认并承诺如下：

1、本公司/本单位具有独立承担民事责任能力，具备履行本项目所必需的资质、人员、设备和专业技术能力。

2、本公司/本单位参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或其他不符合参与本项目采购活动资格条件的情形。

3、本公司/本单位承诺满足本项目询价公告及相关附件的全部要求，并且已毫无保留地向贵院提供一切所需的证明材料。本公司/本单位提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为合法、真实、完整、准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。如有临近失效的资格证明文件，本公司/本单位将尽快办理续期相关行政审批手续，保证所有资格证明文件能在签订合同时直至合同终止日有效。

4、本公司/本单位承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目的报价”的情况。

5、本公司/本单位参加本次报价属于非联合体报价，并承诺绝不分包、转包。

6、本公司/本单位同意通过快递邮寄纸质报价文件的方式参加报价，同时清楚理解本项目的评审规则并认可贵院评审的全过程及结果。

7、本公司/本单位在提交报价文件前已详细研究了本项目询价公告及相关附件的全部内容，已完全清晰理解本项目的全部要求。本公司/本单位同意并接受本项目的各项要求，如成交，本公司/本单位保证按时、按量、按质履行贵我双方签订的合同中的全部责任和义务。

8、以上承诺内容如有虚假或与事实不符的，贵院可将本公司/本单位的报价作无效报价处理，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司/本单位承担。

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期： 年 月 日

## 二、报价函

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 品牌型号 | 主要功能参数 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| 监控系统 | 400万像素全彩半球摄像机 | 海康威视  DS-2CD3347WDV3 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，1个内置麦克风，高清拾音，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 35 | 台 |  |  |
| 24口全千兆POE交换机 | 海康威视/浪潮/华三  DS-3E0526P-E | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3at/af，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z，支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计 | 1 | 台 |  |  |
| 监控系统安装辅料及其他 | 六类非屏蔽网线 | 爱谱华顿  AP-SE-01 | 六类非屏蔽网线 | 2450 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | 联塑  PVC25 | PVC25管 | 1225 | 米 |  |  |
| 监控安装、人工、技术调试费用 | / | 点位安装、线路敷设、并入系统、角度调试 | 35 | 路 |  |  |
| 门禁系统 | 门禁读卡器 | 捷顺  D18-02 | 刷IC卡/ID卡 | 35 | 台 |  |  |
| 单门门禁控制器（含电源） | 捷顺JSMJK02 | 单门双向门禁控制器，支持定时开门；通讯方式：TCP/IP交换机；可储存记录数量：10万 | 35 | 台 |  |  |
| 单门磁力锁 | 海康威视  DS-K4H258S | 180KG单门磁力锁  电压：DC12V；电流：500ma | 35 | 个 |  |  |
| 红外感应开门按钮 | KOB  KOB开门按钮 | 电压:DC12V；开门方式：红外感应；  产品重量：0.12KG | 35 | 个 |  |  |
| 可视对讲门铃 | 海康威视  DS-KVJ801套装 | 200万高清摄像头，开门方式：刷卡/开关/室内机/手机APP远程；支持双向语音对讲；支持报警功能；使用环境：支持室外 | 2 | 台 |  |  |
| 开门语音提示器 | 国标 | 开门语音提示 | 2 | 个 |  |  |
| 可视对讲室内机 | 海康威视 | 可视门铃 显示屏7寸彩色显示屏 | 2 | 台 |  |  |
| 24口千兆交换机 | 海康威视/浪潮/华三  DS-3E0524 | 性能：交换容量≥156Gbps；包转发率≥35.6Mpps；端口：24\*10/100/1000M自适应RJ45 口 ，每个端口具有1个Link/Ack 指示灯、设备power指示灯；功能：无风扇设计；4、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at | 1 | 台 |  |  |
| 门禁系统安装辅料及其他 | 六类非屏蔽网线 | 爱谱华顿  AP-SE-01 | 六类非屏蔽网线 | 2590 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | 联塑  PVC25 | PVC25管 | 1036 | 米 |  |  |
| RVV3\*1.5电源线 | 国标  RVV3\*1.5电源线 | RVV3\*1.5电源线 | 900 | 米 |  |  |
| 门禁安装、人工、技术调试费用 | / | 刷卡门禁、可视对讲点位安装、线路敷设、并入系统调试 | 37 | 项 |  |  |
| 总报价金额（含税）：¥： 元（大写： ） | | | | | | | |
| **报价有效期：**自本项目报价文件接收截止日期起90个日历日。如成交，报价有效期将延至合同终止日为止。 | | | | | | | |

注：

1、请对每一项检测内容作出单项报价。如任一单项报价超出限价，将作无效报价处理。如有少报、漏报的单项报价，视为已包含在总报价内，如成交，采购人不再另行支付总报价以外的其他费用。

2、总报价应为完成本项目全部内容所需一切费用的含税报价。总报价超出采购预算，将作无效报价处理。

3、本项目不接受有选择性的报价，报价应为固定唯一值，不得为 0 或负数，否则将作无效响应处理。

4、本报价函的格式不得擅自删改。

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期： 年 月 日