**采购文件**

项目编号：ZCB-20240004

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2024年1月26日

**目 录**

**第一章 邀请函**

**第二章 用户需求书**

**第三章 响应须知**

**第四章 合同参考文本**

**第五章 响应文件编制要求**

#

# **第一章 邀请函**

**邀请函**

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对我院零星安防设备公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

**一、项目概况**

1.项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目

2.项目编号：ZCB-20240004

**二、项目内容及需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 主要功能参数 | 数量 | 计量单位 | 单项限价（元） | 合计金额（元） |
| 监控类 | 全彩半球摄像机400万像素 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，1个内置麦克风，高清拾音，符合IP66防尘防水设计，可靠性高（医院原有品牌为海康威视；型号：DS-2CD3347WDV3） | 35 | 台 | 710 | 24850 |
| POE交换机24口全千兆 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3at/af，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z，支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计 | 1 | 台 | 2100 | 2100 |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2450 | 米 | 3 | 7350 |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1220 | 米 | 4.5 | 5490 |
| 监控设备安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 | 12250 | 12250 |
| 门禁类 | 门禁刷卡式网络一体机 | 产品规格产品型号: JSMJY08A-02(-N) 工作电压: DC12V±15% 额定功率: 3W 工作温度: -25℃~70℃ 湿度: ≤95%不凝露(常温下) 使用环境: 室内、室外 通讯方式: TCP/IP 防护等级: IP54 报警输入: 1路 外观尺寸(mm): 125X87x19.2(LXWXH) 认证方式: IC/CPU卡、捷顺通卡 开门延时时长: 1s~254s 凭证容量: 10万 记录容量: 10万条 单台门禁盒子控制的门禁终端: ≤200台 单台门禁服务控制的门禁终端: ≤400台 关门超时报警: 支持（医院原有品牌为捷顺；型号：D18-02） | 35 | 台 | 550 | 19250 |
| 磁力锁 | 180KG单门磁力锁电压：DC12V；电流：500ma | 70 | 个 | 180 | 12600 |
| 出门按钮开关 | 门禁出门开关面板 尺寸86MM\*86MM\*28MM | 35 | 个 | 60 | 2100 |
| 可视对讲门铃（门口机） | 刷卡/开关/室内机/手机APP远程；支持双向语音对讲；支持报警功能；使用环境：支持室外 | 2 | 台 | 50 | 100 |
| 可视对讲室内机 | 可视门铃 显示屏7寸彩色显示屏 | 2 | 台 | 650 | 1300 |
| 千兆交换机 | 海康威视24口千兆交换机/DS-3E0524-E | 1 | 台 | 1900 | 1900 |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2590 | 米 | 3 | 7770 |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1036 | 米 | 4.5 | 4662 |
| 电源线 | 国标1.5平电源线 | 900 | 米 | 5.5 | 4950 |
| 门禁/可视对讲安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 | 16400 | 16400 |
| 项目总预算（最高限价）：人民币123072元 |

1、详细技术规范请参阅采购文件中的“用户需求书”。

2、项目时间：按采购人要求。

3、项目地点：采购人指定地点。

**三、供应商资格要求**

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供有效的声明函并加盖公章）

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供有效的声明函并加盖公章）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供有效的声明函并加盖公章）

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供有效的声明函并加盖公章）

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果并加盖公章，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司响应，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。

4、本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。（提供有效的声明函并加盖公章）

5、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供有效的声明函并加盖公章）

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加响应资格。）

**四、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**五、响应文件的递交**

1、**仅受理以快递方式向本院递交的纸质响应文件。纸质响应文件原件一式三份（正本1份/副本2份），具体编制要求详见采购文件《第五章 响应文件编制要求》。纸质响应文件寄出后，请将快递底单发送至邮箱：sszxyyzcb@126.com。邮件主题：零星安防设备采购-某某公司，邮件正文须包含：项目联系人、联系电话（手机号码）**

2、响应文件接收截止时间：2024年2月2日16 时。 迟于响应文件接收截止时间寄达我院的，视为无效响应。

收件地址：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院行政楼403

收件人：吕老师

联系电话：0660-3863288

**六、评审会议时间：待定（根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席）**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2024年1月26日

#

# **第二章 用户需求书**

**用户需求书**

**说明：**

**1.响应人须对本项目所有标的物进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。**

**2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款为不可负偏离条款，响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。**

**3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。**

**4.响应人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果响应人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 主要功能参数 | 数量 | 计量单位 | 单项限价（元） | 合计金额（元） |
| 监控类 | 全彩半球摄像机400万像素 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，1个内置麦克风，高清拾音，符合IP66防尘防水设计，可靠性高（医院原有品牌为海康威视；型号：DS-2CD3347WDV3） | 35 | 台 | 710 | 24850 |
| POE交换机24口全千兆 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3at/af，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z，支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计 | 1 | 台 | 2100 | 2100 |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2450 | 米 | 3 | 7350 |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1220 | 米 | 4.5 | 5490 |
| 监控设备安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 | 12250 | 12250 |
| 门禁类 | 门禁刷卡式网络一体机 | 产品规格产品型号: JSMJY08A-02(-N) 工作电压: DC12V±15% 额定功率: 3W 工作温度: -25℃~70℃ 湿度: ≤95%不凝露(常温下) 使用环境: 室内、室外 通讯方式: TCP/IP 防护等级: IP54 报警输入: 1路 外观尺寸(mm): 125X87x19.2(LXWXH) 认证方式: IC/CPU卡、捷顺通卡 开门延时时长: 1s~254s 凭证容量: 10万 记录容量: 10万条 单台门禁盒子控制的门禁终端: ≤200台 单台门禁服务控制的门禁终端: ≤400台 关门超时报警: 支持（医院原有品牌为捷顺；型号：D18-02） | 35 | 台 | 550 | 19250 |
| 磁力锁 | 180KG单门磁力锁电压：DC12V；电流：500ma | 70 | 个 | 180 | 12600 |
| 出门按钮开关 | 门禁出门开关面板 尺寸86MM\*86MM\*28MM | 35 | 个 | 60 | 2100 |
| 可视对讲门铃（门口机） | 刷卡/开关/室内机/手机APP远程；支持双向语音对讲；支持报警功能；使用环境：支持室外 | 2 | 台 | 50 | 100 |
| 可视对讲室内机 | 可视门铃 显示屏7寸彩色显示屏 | 2 | 台 | 650 | 1300 |
| 千兆交换机 | 海康威视24口千兆交换机/DS-3E0524-E | 1 | 台 | 1900 | 1900 |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2590 | 米 | 3 | 7770 |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1036 | 米 | 4.5 | 4662 |
| 电源线 | 国标1.5平电源线 | 900 | 米 | 5.5 | 4950 |
| 门禁/可视对讲安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 | 16400 | 16400 |
| 项目总预算（最高限价）：人民币123072元 |

**二、交货要求：**合同签订生效之日起45个工作日内，所有产品由成交供应商送到采购人指定地点安装、调试、摆放到位，若发生不可抗力的因素影响交货，双方友好协商解决。

**三、质量要求**

★1.本项目的产品应符合中国强制性产品认证（3C）标准并须提供 3C 认证证书或相关证明文件，以证明产品符合 3C 标准。（提供认证证书或相关证明文件）

2.质量保证：

（1）供应商应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及符合本采购文件中的有关标准及技术要求。

（2）成交供应商应保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。若成交供应商未能按照采购文件技术指标、售后服务等条款履行，采购人有权解除与成交供应商的合同。

（3）供应商应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，供应商须承担对第三方的知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3.包装和运输

（1）货物的包装和发运应符合货物特性要求。

（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（3）所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（4）产品为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。每台设备上均应钉有铭牌标签（内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

**四、验收要求**

1.验收由采购人组织，成交供应商配合进行，采购人有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，成交供应商应及时安排更换，以保证设备安装成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

3.安装设备和线材的质量必须达到国家标准。如发现有安装不合格产品，采购方可拒绝验收通过。

**五、售后要求**

1.项目质保期为一年，自项目最终验收合格之日起算，质保期内出现质量问题，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派人员维修或更换，并承担修理更换产生的费用；所有产品均须由成交供应商提供一年保修期内的整机保修服务，保修期自双方代表在产品验收单上签字之日起计算。

2.采购人要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但成交供应商应继续为采购人提供最优惠的服务。保修期内若非采购方人为损坏的,成交供应商免收费用；因人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费；以下情况不属保修范围:自行拆卸改换设备内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏；非成交供应商指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

3.除特别说明的设备外，保修期内，所有安装设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，一个星期内有质量问题包退、一个月内有质量问题包换、一年包修包升级，并提供定期上门检测系统设备的服务。

★4.为保证新安装的监控设备和门禁设备能与采购人原有的监控平台和门禁平台实现统一管理和运维，供应商须承诺所投入的设备能与采购人原有的监控平台和门禁平台实现无缝对接和兼容（使用国家标准的开发接口协议，新旧系统可统一管理和接管功能，实现无缝对接和兼容，同一系统上可全部看到新旧摄像机的画面和旧系统客户端可查看新旧系统的全部监控画面等）费用包含在总报价中，（采购人原有的监控系统是海康威视，型号：DS-2CD3347WDV3门禁系统是捷顺，型号：D18-02）。供应商在响应时出具书面承诺书并加盖供应商公章（格式自拟）。

**六、付款安排**

完成产品交付及安装调试后，经后勤科验收合格并经审计部门审查后，在符合院内财务审核流程后十五个工作日内一次性支付审核价的所有款项。

**七、现场管理**

1.成交供应商依合同所订交货时间将货物运至指定地点时，采购人应即时接收并妥善保管全部货物；

2.项目承包方式：包工包料、包施工质量、包安全施工、包文明施工等；

3.在施工过程中，成交供应商负责施工安全。若因施工保护不当发生的安全事故，由成交供应商负责。

**八、报价要求**

1.本项目采用总报价形式，报价未超过本项目最高限价，单项报价也未超过对应货物的单项限价。

2.报价应包括货物的产品价款、包装、运输、装卸、人工、保险、相关仓储费用、售后等相关费用和伴随货物服务的其他所有费用。

3.少报漏报的内容，均已包含在总报价内，成交供应商不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用，采购人不再另行支付其他费用。

**第三章 响应须知**

**响应须知**

**一、响应文件格式**

响应人须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制（每份内页须按顺序加注页码），以及按有关要求提供相关的证明资料等。

**二、响应文件的递交**

（一）响应文件的密封和标记

1.响应人应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，每一信封封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

|  |
| --- |
| **响应文件（正/副本）**收件人：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目响应人名称（加盖公章）：联 系 人：联系电话：**本项目采购会议之前不得启封** |

2.响应人应编制响应文件正本一份和副本贰份，响应文件的副本可采用正本的复印

件，并在封面及骑缝均加盖**鲜章**。若副本内容与正本不符，以正本内容为准。

3.对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应人承

担。

5.响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖响应人**鲜章**。

（二）对响应文件投递的要求

响应人应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达我院指定地点。

（三）响应文件的修改和撤回

1.响应人在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者

撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权

的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.不接受《邀请函》中规定外的响应文件递交形式。

5.响应人所提交的响应文件在采购评审会议结束后，无论采购结果与否都不退还。

（四）样品

1.本项目如要求提交样品的，我院在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测

试，对样品的破损或质量概不负责。

2.由于我院存放样品的空间有限，请未成交供应商在本项目成交结果公示结束后3个日历日内主动取回，否则视同响应人不再认领，我院有权进行处理。成交供应商提供的样品不得取回，作为该项目合同履行过程的验收标准及验收依据。

（五）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

**三、采购评审会议和评审原则**

（一）组织采购评审会议

1.采购人组织采购评审会议。

2.报价一览表内容与响应文件中的明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

3.根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

（二）评审原则

1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，**只接受一次报价**。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入商务、技术及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

**《资格审查表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（提供有效的声明函并加盖公章）（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果并加盖公章，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 3 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司响应，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。 |
| 4 | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。（提供有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供有效的声明函并加盖公章） |

8.符合性审查

**《符合性审查表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 响应报价：①响应报价未超过本项目最高限价，单项报价也未超过对应货物的单项限价。②对本项目的全部内容进行响应报价。③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价的，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的。④响应报价是唯一确定的。⑤响应报价均应包含国家规定的税费。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 本公开采购文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足采购文件“★”号条款要求 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及最终报价得分分值（权重）设置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分值比例（100%）** | **商务评分（32%）** | **技术评价：（38%）** | **价格得分（30%）** |
| 得分100 | 32分 | 38分 | 30分 |

（1）商务评分：评审小组就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》

**商务评审表（32分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评审细则** |
| 同类业绩 | 8 | 供应商2021年1月1日至今（以合同签订日期为准），具有同类项目（安防设备）业绩合同，每提供1个得2分，最高得8分。注：供应商需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称和数量、签订合同双方的落款盖章的关键页）复印件，并加盖公章，不提供不得分。同一客户单位不重复计分。 |
| 企业体系认证 | 6 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。 注：提供有效期内的证书复印件，每提供一个得2分，最高6分，不提供不得分。提供有效期内认证证书证明材料及 “全国认证认可信息公共服务平合（http://cx.cnca.cn/）”对认证证书的信息查询截图。 |
| 项目负责人资质 | 6 | 项目经理（1人）具备以下证书： 1. 信息安全工程师（计算机技术与软件专业技术资格）或注册信息安全专业人员（CISP）（信息安全测评中心颁发）或者信息安全保障人员认证CISAW (中国网络安全审查技术与认证中心颁发)，得3分； 2.工信部或人社部颁发的高级工程师证书，得3分。 注 ：须提供上述证书复印件和自2023年1月以来任意一个月供应商为其购买的社保证明，二者缺一不可。不清晰或未提供均不得分，证明材料加盖公章。
 |
| 拟投入本项目技术服务人员（除 项目负责人外）  | 8 | 拟投入本项目的主要技术人员（2人）（项目负责人除外）资质情况： 1. 具有网络工程师证书，每个得2分，最高可得4分；
2. 具有信息网络安全专业技术人员证书，每获得一个得2分，最高得4分； 以上合计最高得8分。

注 ：须提供上述证书复印件和自2023年1月以来任意一个月供应商为其购买的社保证明，二者缺一不可。不清晰或未提供均不得分，证明材料加盖公章。 |
| 用户履约评价 | 4 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩并经用户单位考核评价为优或满意的，每提供1项得1分，本项最高4分。注：须提供与上述同类项目业绩吻合的履约评价情况（提供具有用户盖章确认的相关证明资料，如显示“优秀”“满意”“好评”“良好”同类表述的满意程度调查表、优秀服务荣誉证书、客户优秀服务评定）。同一客户单位不重复计分。如提供履约评价的采购合同未被评审指标中“同类项目业绩”认可，则该履约评价无效。 |

1. 技术评分：评审小组就各响应文件对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具

体内容见《技术评审表》

**技术评审表（38分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评审细则** |
| 项目技术方案 | 10 | 根据供应商对项目的理解、技术方案、管理方案等进行综合评分： 1. 供应商对本项目服务内容熟悉，非常了解本项目服务重点，能详细说明工作难点、重点，完全贴合项目需求，项目技术方案十分完整可行，且有十分具体的工作流程与服务标准说明的，管理方案十分科学合理的，得10分；
2. 供应商对本项目服务内容熟悉，了解本项目服务重点，能概述工作难点、重点 ，基本贴合项目需求，项目技术方案较完整，且有较具体的工作流程与服务标准说明，管理方案较科学合理的，得7分；
3. 供应商对本项目服务内容不够熟悉，对本项目服务重点不够了解，不能说明工作难点、重点，部分贴合项目需求，项目技术方案一般，有工作流程与服务标准说明，管理方案基本合理的，得4分；
4. 供应商对本项目服务内容不熟悉，对本项目服务重点不了解，不能说明工作难点、重点，未能贴合项目需求，项目技术方案简单，工作流程与服务标准说明差的，管理方案不合理的，得1分；

5.未提供相关方案的，不得分 |
| 项目实施方案 | 8 | 根据供应商提供的实施方案，包括调试方案和承诺等进行综合评分： 1. 实施方案十分全面、具体，人员安排、调试方案十分明确，培训计划和承诺等针对性强、切实可行，得8分；
2. 实施方案较全面、具体，人员安排、调试方案较明确，培训计划和承诺等针对性较强、切实可行，得6分；
3. 实施方案基本全面，人员安排、调试方案基本明确，培训计划和承诺等针对性一般、基本可行，得4分；

4.实施方案不全面，人员安排、调试方案不明确，培训计划和承诺等无针对性、不可行，得1分； 5.未提供相关方案的，不得分 |
| 售后服务方案  | 8 | 根据项目安排的售后服务响应、应急服务响应、故障响应、服务承诺等进行综合评分：1.售后服务响应方案十分全面、具体，应急服务响应、故障响应方案十分明确，服务承诺等针对性强、切实可行，得8分； 1. 售后服务响应方案较全面、具体，应急服务响应、故障响应方案较明确，服务承诺等针对性较强、切实可行，得6分；
2. 售后服务响应方案基本全面，应急服务响应、故障响应方案基本明确，质量保证体系及措施较简单，合理性一般，服务承诺等针对性一般、基本可行，得4分；

4.售后服务响应方案不全面，应急服务响应、故障响应方案不明确，质量保证体系及措施不完整、合理性差，服务承诺等无针对性、不可行，得1分 5.未提供相关方案的，不得分。 |
| 质量控制与保障措施的可行性与合理性  | 6 | 对供应商制定的质量控制与保障措施的可行性与合理性进行评审： 1. 供应商制定的质量控制方案与保障措施详尽、完整具体、可行性和科学性强的，得6分；
2. 供应商制定的质量控制方案与保障措施较详尽完整、可行性和科学性较强的，得4分；
3. 供应商制定的质量控制方案与保障措施相对详尽具体、可行性和科学性一般的，得2分；
4. 供应商制定的质量控制方案与保障措施不够详尽、不够具体、可行性和科学性差的，得1分；

5.不提供不得分。 |
| 项目进度保障方案 | 6 | 对供应商制定的项目进度保障方案进行评审： 1. 方案内容全面具体，能够保证项目进度的，可行性强，有利于项目实施的，得6分；
2. 方案内容较全面具体，较能够保证项目进度的，可行性较强，有利于项目实施的，得4分
3. 方案内容相对全面具体，基本能够保证项目进度的，有一定的可行性，基本能保证项目实施的，得2分；

4.方案内容不够全面具体，不能够保证项目进度的 ，可行性较差，不能满足项目实施的，得1分 5.不提供不得分。 |

（3）价格评价：（30分）

本项目统一采用低价优先法计算，以项目总报价作为价格评分的评审依据。

满足采购文件要求且项目总报价最低的价格为评分基准价，价格得分＝（评分基准价/响应报价）\*30，保留两位小数）。

10.综合比较与评价：

根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ T ＋ M

其中：

W 某个响应人的综合得分；

C 某个响应人的实际报价；

Cmin 满足采购文件要求且响应价格最低的报价；

T 某个响应人的技术评审得分；

M 某个响应人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值。

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**四、推荐成交候选人名单**

评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分排名第一的响应人为成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术部分得分（由高到低）顺序推荐。

**五、发布成交结果**

采购人在医院官网发布采购结果。

**六、质疑与询问**

1、提出质疑与询问的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

2、供应商认为本项目的采购文件、采购过程或采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后，向采购人提出质疑与询问。

3、供应商应在采购文件规定的期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑与询问。超出限定期限的质疑函，采购人将不予接收。供应商在限定期限内发出的质疑与询问函，采购人应在收到函件后7个工作日内以书面形式向相关供应商作出答复。

4、供应商对评审过程、采购结果提出质疑或询问的，采购人可以组织原评审委员会协助答复。

5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；（若对项目的某一采购包进行质疑与询问，应列明具体采购包号）

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院纪检监察科、招投标与采购管理办公室

质疑接收机构电话：0660-3863389、0660-3863288

**七、合同的订立**

采购人与成交供应商自成交通知发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

# **第四章 合同参考文本**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**零星安防设备采购项目**

**合同书**

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目合同**

**合同编号：**

**甲方：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目（项目编号： ）采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目

二、交货地址：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

三、采购范围：依双方确认的报价清单所列的项目及供货数量（见附件1）。

四、合同总价：¥： 元；人民币大写：

五、交货要求：合同签订生效之日起45个工作日内，所有产品由乙方送到甲方指定地点安装、调试、摆放到位，若发生不可抗力的因素影响交货，双方友好协商解决。

六、质量要求

★1.本项目的产品应符合中国强制性产品认证（3C）标准并须提供 3C 认证证书或相关证明文件，以证明产品符合 3C 标准。（提供认证证书或相关证明文件）

2.质量保证：

（1）乙方应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及符合本采购文件中的有关标准及技术要求。

（2）乙方应保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。若乙方未能按照采购文件技术指标、售后服务等条款履行，甲方有权解除与乙方的合同。

（3）乙方应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，乙方须承担对第三方的知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3.包装和运输

（1）货物的包装和发运应符合货物特性要求。

（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（3）所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（4）产品为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。每台设备上均应钉有铭牌标签（内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

七、验收要求

1.验收由甲方组织，乙方配合进行，甲方有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，乙方应及时安排更换，以保证设备安装成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

3.安装设备和线材的质量必须达到国家标准。如发现有安装不合格产品，采购方可拒绝验收通过。

八、售后要求

1.项目质保期为一年，自项目最终验收合格之日起算，质保期内出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内派人员维修或更换，并承担修理更换产生的费用；所有产品均须由乙方提供一年保修期内的整机保修服务，保修期自双方代表在产品验收单上签字之日起计算。

2.甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为甲方提供最优惠的服务。保修期内若非采购方人为损坏的,乙方免收费用；因人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费；以下情况不属保修范围:自行拆卸改换设备内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

3.除特别说明的设备外，保修期内，所有安装设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，一个星期内有质量问题包退、一个月内有质量问题包换、一年包修包升级，并提供定期上门检测系统设备的服务。

★4.为保证新安装的监控设备和门禁设备能与甲方原有的监控平台和门禁平台实现统一管理和运维，乙方须承诺所投入的设备能与甲方原有的监控平台和门禁平台实现无缝对接和兼容（使用国家标准的开发接口协议，新旧系统可统一管理和接管功能，实现无缝对接和兼容，同一系统上可全部看到新旧摄像机的画面和旧系统客户端可查看新旧系统的全部监控画面等）费用包含在总报价中，（甲方原有的监控系统是海康威视，型号：DS-2CD3347WDV3门禁系统是捷顺，型号：D18-02）。乙方在响应时出具书面承诺书加盖乙方公章（格式自拟）。

九、付款安排

完成产品交付及安装调试后，经后勤科验收合格并经审计部门审查后，在符合院内财务审核流程后十五个工作日内一次性支付审核价的所有款项。

十、现场管理

1.乙方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物；

2.项目承包方式：包工包料、包施工质量、包安全施工、包文明施工等；

3.在施工过程中，乙方负责施工安全。若因施工保护不当发生的安全事故，由乙方负责。

十一、违约责任

1.甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金；

2.乙方按期完成施工任务，除不可抗力的原因以外，若未能按时完工，乙方应承担合同总金额千分之二每日的罚金；

3.合同签订后，如需取消，应在乙方未下单发货前以书面形式通知，反之，乙方因此遭受的损失，由甲方负责赔偿。

十二、附则

1.合同执行期间发生纠纷，双方首先应协商解决。协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼；

2.本合同附件，即报价清单，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

3.其他未尽事宜双方协商解决；

4.本合同一式伍份，具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章之日起生效；甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方： 乙方：

法人代表签名： 法人代表签名：

签约代表： 签约代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

签约地点：

### **附件1：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 主要功能参数 | 数量 | 计量单位 | 单项（元） | 合计金额（元） |
| 监控类 | 全彩半球摄像机400万像素 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，1个内置麦克风，高清拾音，符合IP66防尘防水设计，可靠性高（医院原有品牌为海康威视；型号：DS-2CD3347WDV3） | 35 | 台 |  |  |
| POE交换机24口全千兆 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3at/af，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z，支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计 | 1 | 台 |  |  |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2450 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1220 | 米 |  |  |
| 监控设备安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 |  |  |
| 门禁类 | 门禁刷卡式网络一体机 | 产品规格产品型号: JSMJY08A-02(-N) 工作电压: DC12V±15% 额定功率: 3W 工作温度: -25℃~70℃ 湿度: ≤95%不凝露(常温下) 使用环境: 室内、室外 通讯方式: TCP/IP 防护等级: IP54 报警输入: 1路 外观尺寸(mm): 125X87x19.2(LXWXH) 认证方式: IC/CPU卡、捷顺通卡 开门延时时长: 1s~254s 凭证容量: 10万 记录容量: 10万条 单台门禁盒子控制的门禁终端: ≤200台 单台门禁服务控制的门禁终端: ≤400台 关门超时报警: 支持（医院原有品牌为捷顺；型号：D18-02） | 35 | 台 |  |  |
| 磁力锁 | 180KG单门磁力锁电压：DC12V；电流：500ma | 70 | 个 |  |  |
| 出门按钮开关 | 门禁出门开关面板 尺寸86MM\*86MM\*28MM | 35 | 个 |  |  |
| 可视对讲门铃（门口机） | 刷卡/开关/室内机/手机APP远程；支持双向语音对讲；支持报警功能；使用环境：支持室外 | 2 | 台 |  |  |
| 可视对讲室内机 | 可视门铃 显示屏7寸彩色显示屏 | 2 | 台 |  |  |
| 千兆交换机 | 海康威视24口千兆交换机/DS-3E0524-E | 1 | 台 |  |  |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2590 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1036 | 米 |  |  |
| 电源线 | 国标1.5平电源线 | 900 | 米 |  |  |
| 门禁/可视对讲安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 |  |  |

# **第五章 响应文件编制要求**

**（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码。）**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

 **项目**

**响 应 文 件**

**(正本/副本）**

**公司名称（盖章）：**

**法定代表人或法定授权代表（签字）：**

**联系人：**

**联系方式：**

**日 期：**

## 响应文件目录

一、报价…………………………………………………………………………第（ ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（ ）页

[二、](http://192.168.70.199/seeyon/office/cache/20190929/-1981683210483646217/-1981683210483646217.html?rnd=94104.10036287415)资格审查……………………………………………………………………第（ ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（ ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（ ）页

三、符合性审查…………………………………………………………………第（ ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（ ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（ ）页

四、商务评审……………………………………………………………………第（ ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（ ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（ ）页

五、技术评审……………………………………………………………………第（ ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（ ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（ ）页

特别提示：

1.请响应人按照本目录要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能影响对响应文件的评价。

2.响应人所递交的所有资料均应加盖响应人公章。

## 一、报价表

**（一）报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
|  项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目 |
| 响应公司： |  | 响应日期： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 主要功能参数 | 数量 | 计量单位 | 单项（元） | 合计金额（元） |
| 监控类 | 全彩半球摄像机400万像素 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，1个内置麦克风，高清拾音，符合IP66防尘防水设计，可靠性高（医院原有品牌为海康威视；型号：DS-2CD3347WDV3） | 35 | 台 |  |  |
| POE交换机24口全千兆 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3at/af，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z，支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计 | 1 | 台 |  |  |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2450 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1220 | 米 |  |  |
| 监控设备安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 |  |  |
| 门禁类 | 门禁刷卡式网络一体机 | 产品规格产品型号: JSMJY08A-02(-N) 工作电压: DC12V±15% 额定功率: 3W 工作温度: -25℃~70℃ 湿度: ≤95%不凝露(常温下) 使用环境: 室内、室外 通讯方式: TCP/IP 防护等级: IP54 报警输入: 1路 外观尺寸(mm): 125X87x19.2(LXWXH) 认证方式: IC/CPU卡、捷顺通卡 开门延时时长: 1s~254s 凭证容量: 10万 记录容量: 10万条 单台门禁盒子控制的门禁终端: ≤200台 单台门禁服务控制的门禁终端: ≤400台 关门超时报警: 支持（医院原有品牌为捷顺；型号：D18-02） | 35 | 台 |  |  |
| 磁力锁 | 180KG单门磁力锁电压：DC12V；电流：500ma | 70 | 个 |  |  |
| 出门按钮开关 | 门禁出门开关面板 尺寸86MM\*86MM\*28MM | 35 | 个 |  |  |
| 可视对讲门铃（门口机） | 刷卡/开关/室内机/手机APP远程；支持双向语音对讲；支持报警功能；使用环境：支持室外 | 2 | 台 |  |  |
| 可视对讲室内机 | 可视门铃 显示屏7寸彩色显示屏 | 2 | 台 |  |  |
| 千兆交换机 | 海康威视24口千兆交换机/DS-3E0524-E | 1 | 台 |  |  |
| 超六类千网络工程网线 | 超六类千兆网络工程级网络 | 2590 | 米 |  |  |
| PVC线管￠25 | PVC25管 | 1036 | 米 |  |  |
| 电源线 | 国标1.5平电源线 | 900 | 米 |  |  |
| 门禁/可视对讲安装调试 | 排管布线、设备安装、开孔、技术调试、并入系统调试 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 | 小写：¥ （元） |
| 大写：  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价应为响应人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括货物的产品价款、包装、运输、装卸、人工、保险、相关仓储费用、售后等相关费用和伴随货物服务的其他所有费用）。

3、此表是响应文件的必要组成文件。

公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

## 二、资格审查

**（一）资格自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供有效的声明函并加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果并加盖公章，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。（提供有效的声明函并加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供有效的声明函并加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1、以上材料将作为响应人资格审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合将会直接导致无效响应。

2、响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**（二）资格审查证明资料**

**1、资格声明函**

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院\*\*\*采购项目的采购邀请，本单位（企业）自愿参加响应，现声明如下：

(1)本单位/公司（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位/公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(3)本单位/公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(4)本单位/公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位/公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位/公司（企业）承诺如若成交，绝不以任何方式转包或分包本项目。

(7)关于本单位/公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(8)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位/公司承担。

特此声明。

**（注：本资格声明函内容不得擅自删改）**

公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**2、营业执照副本（复印件）**

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书；如响应人为自然人的需提供自然人身份证明。加盖公章）

公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**3、信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果并加盖公章，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。**

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**三、符合性审查**

**（一）符合性自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 响应报价 | 响应报价：①响应报价未超过本项目最高限价，单项报价也未超过对应货物的单项限价。②对本项目的全部内容进行响应报价。③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价的，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的。④响应报价是唯一确定的。⑤响应报价均应包含国家规定的税费。 | □通过□不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、盖章 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 | □通过□不通过 | / |
| 本公开采购文件中的“★”号条款要求 | 本公开采购文件中的“★”号条款要求，响应方案一一满足采购文件“★”号条款要求 | □通过□不通过 | 见“带‘★’号条款响应自查表” |
| 其他 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：

1. 以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响

应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2、响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期： 年 月 日

**带“★”号条款响应自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 带“★”号采购文件条款 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1 | 本项目的产品应符合中国强制性产品认证（3C）标准并须提供 3C 认证证书或相关证明文件，以证明产品符合 3C 标准。（提供认证证书或相关证明文件） |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 2 | 为保证新安装的监控设备和门禁设备能与采购人原有的监控平台和门禁平台实现统一管理和运维，供应商须承诺所投入的设备能与采购人原有的监控平台和门禁平台实现无缝对接和兼容（使用国家标准的开发接口协议，新旧系统可统一管理和接管功能，实现无缝对接和兼容，同一系统上可全部看到新旧摄像机的画面和旧系统客户端可查看新旧系统的全部监控画面等）费用包含在总报价中，（采购人原有的监控系统是海康威视，型号：DS-2CD3347WDV3门禁系统是捷顺，型号：D18-02）。供应商在响应时出具书面承诺书加盖供应商公章（格式自拟）。 |  |  | 见响应文件第（）页 |

备注：

1. 本自查表不得擅自删改。响应人必须将对采购文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应。响应人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，按无效响应处理。
2. 响应人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果响应人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。
3. 如采购文件用户需求书上无标有“★”实质性响应条款的，无需填写该表格。
4. 承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决。

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期： 年 月 日

**（二）符合性审查证明资料**

**1、法定代表人（负责人）身份证明书**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

 ，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）法定代表人（负责人），现任 职务，特此证明。

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面） 粘贴处

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期： 年 月 日

**2、授权委托书（如适用)**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

兹授权 ，职务： ，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院零星安防设备采购项目，全权代表我司（单位）提交响应文件、合同签署及执行，以我司（单位）的名义处理一切与之有关的具体事务，我司（单位）对被授权人的签名事项负全部法律责任。

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面） 粘贴处

 公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

被授权人（签名）：

日期： 年 月 日

**3、响应承诺函**

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

依据贵方（项目名称/项目编号： )的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起九十天，成交供应商响应有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、如果我单位成交，我方将保证按照院方认可的条件，以本采购文件内写明的金额、方式和时间要求提交履约保证金（如有）。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我方承诺能够完全对采购文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

★（1）本项目的产品应符合中国强制性产品认证（3C）标准并须提供 3C 认证证书或相关证明文件，以证明产品符合 3C 标准。

★（2）为保证新安装的监控设备和门禁设备能与采购人原有的监控平台和门禁平台实现统一管理和运维，供应商须承诺所投入的设备能与采购人原有的监控平台和门禁平台实现无缝对接和兼容（使用国家标准的开发接口协议，新旧系统可统一管理和接管功能，实现无缝对接和兼容，同一系统上可全部看到新旧摄像机的画面和旧系统客户端可查看新旧系统的全部监控画面等）费用包含在总报价中，（采购人原有的监控系统是海康威视，型号：DS-2CD3347WDV3门禁系统是捷顺，型号：D18-02）。供应商在响应时出具书面承诺书加盖供应商公章（格式自拟）。

7、我方承诺在本次采购活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

**（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）**

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

 **三、商务评审**

**（一）商务评审自查表**

**响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料（如有） | 自评分 |
| 1 | 供应商2021年1月1日至今（以合同签订日期为准），具有同类项目（安防类）业绩合同，每提供1个得2分，最高得8分。注：须提供加盖供应商公章的业绩合同复印件（关键页内容必须清晰阐明项目名称、合同金额页、合同履行主要内容）。业绩合同主体不得为外包、转包或联合体。公章或合同章上的供应商名称与响应供应商名称不一致的视为无效，如响应供应商变更过名称，需提供有关部门证明。未按要求提供的不得分。同一客户单位不重复计分 |  □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 2 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。 注：提供有效期内的证书复印件，每提供一个得2分，最高6分，不提供不得分。提供有效期内认证证书证明材料及 “全国认证认可信息公共服务平合（http://cx.cnca.cn/）”对认证证书的信息查询截图。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 3 | 项目经理（1人）具备以下证书： 1. 信息安全工程师（计算机技术与软件专业技术资格）或注册信息安全专业人员（CISP）（信息安全测评中心颁发）或者信息安全保障人员认证CISAW (中国网络安全审查技术与认证中心颁发)，得3分；
2. 工信部或人社部颁发的高级工程师证书，得3分。

以上合计最高得6分。 注：须提供上述证书复印件和自2023年1月以来任意一个月供应商为其购买的社保证明，二者缺一不可。不清晰或未提供均不得分，证明材料加盖公章。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 4 | 拟投入本项目的主要技术人员（2人）（项目负责人除外）资质情况： 1.具有网络工程师证书，每个得2分，最高可得4分； 2.具有信息网络安全专业技术人员证书，每获得一个得2分，最高得4分。 以上合计最高得8分。 注：须提供上述证书复印件和自2023年1月以来任意一个月供应商为其购买的社保证明，二者缺一不可。不清晰或未提供均不得分，证明材料加盖公章。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 5 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩并经用户单位考核评价为优或满意的，每提供1项得1分，本项最高4分。注：须提供与上述同类项目业绩吻合的履约评价情况（提供具有用户盖章确认的相关证明资料，如显示“优秀”“满意”“好评”“良好”同类表述的满意程度调查表、优秀服务荣誉证书、客户优秀服务评定）。同一客户单位不重复计分。如提供履约评价的采购合同未被评审指标中“同类项目业绩”认可，则该履约评价无效。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |

注：

1、请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、本表要求提供的证书等证明文件，如存在有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决。

5、本自查表不得擅自删改。

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**（一）商务评审证明资料（如有）**

**1、同类项目业绩（如有）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户单位名称** | **项目名称** | **合同标的内容** | **签约日期** | **合同总价** | **联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |

注：1.供应商应如实填写同类项目业绩，不得弄虚作假；

2.提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有同类项目业绩进行评分。

3.每份业绩须提供加盖供应商公章的业绩合同复印件（关键页内容必须清晰阐明项目名称、合同金额页、合同履行主要内容）。业绩合同主体不得为外包、转包或联合体。公章或合同章上的供应商名称与响应供应商名称不一致的视为无效，如响应供应商变更过名称，需提供有关部门证明。未按要求提供的不得分。同一客户单位不重复计分

4.如果供应商没有同类项目业绩的，请在上表正文内容第一行填写“无”。

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月

**2、企业体系认证情况（如有）**

**（与本项目相关的）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **颁发日期** | **名称** | **颁发机构** | **有效期** |
| **年月日** |  |  |  |
| **年月日** |  |  |  |
| **……** |  |  |  |

注：1.响应人应如实填写获得的认证情况，不得弄虚作假；

2.如果响应人获得过认证证书，请在上表后附认证证书复印件并加盖公章；

3.如果响应人未获得过任何认证，请在上表正文内容第一行填写“无”。

4.凡证书认证范围与本项目无关的，一律不得分

公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**3、项目负责人资质（如有）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **年龄** | **资格证书** | **经验年限** | **本项目拟担任职务** |
|  |  |  |  |  | **项目负责人** |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.响应人应如实填写，不得弄虚作假；

2.须提供项目负责人有效期内的资格证书复印件及2023年1月以来任意一个月的响应供应商为其缴纳的社保证明材料复印件，缺一不可

公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**4、项目技术人员（如有）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **年龄** | **资格证书** | **经验年限** | **本项目拟担任职务** |
|  |  |  |  |  | 项目技术人员 |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.响应人应如实填写，不得弄虚作假；

2.须提供以上项目技术人员有效期内的资格证书复印件及2023年1月以来任意一个月的响应供应商为其缴纳的社保证明材料复印件，缺一不可

公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**5、用户履约评价（如有）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **用户单位名称** | **项目名称** | **合同标的内容** | **签约日期** | **履约评价** | **联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |

注:1.供应商应如实填写，不得弄虚作假；

2.供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩并经用户单位考核评价为优或满意的，每提供1项得1分，本项最高4分。

3.须提供与上述同类项目业绩吻合的履约评价情况（提供具有用户盖章确认的相关证明资料并加盖响应供应商盖章，如显示“优秀”“满意”“好评”“良好”同类表述的满意程度调查表、优秀服务荣誉证书、客户优秀服务评定）。同一客户单位不重复计分。如提供履约评价的采购合同未被评审指标中“同类项目业绩”认可，则该履约评价无效。

4.如果供应商没有用户履约评价的，请在上表正文内容第一行填写“无”。

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月

**四、技术评审**

**（一）技术评审自查表**

**响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料（如有） |
| 1 | 根据供应商对项目的理解、技术方案、管理方案等进行综合评分： 1.供应商对本项目服务内容熟悉，非常了解本项目服务重点，能详细说明工作难点、重点，完全贴合项目需求，项目技术方案十分完整可行，且有十分具体的工作流程与服务标准说明的，管理方案十分科学合理的，得10分； 2.供应商对本项目服务内容熟悉，了解本项目服务重点，能概述工作难点、重点 ，基本贴合项目需求，项目技术方案较完整，且有较具体的工作流程与服务标准说明，管理方案较科学合理的，得7分； 3.供应商对本项目服务内容不够熟悉，对本项目服务重点不够了解，不能说明工作难点、重点，部分贴合项目需求，项目技术方案一般，有工作流程与服务标准说明，管理方案基本合理的，得4分； 4.供应商对本项目服务内容不熟悉，对本项目服务重点不了解，不能说明工作难点、重点，未能贴合项目需求，项目技术方案简单，工作流程与服务标准说明差的，管理方案不合理的，得1分； 5.未提供相关方案的，不得分 |  □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |
| 2 | 根据供应商提供的实施方案，包括调试方案和承诺等进行综合评分： 1.实施方案十分全面、具体，人员安排、调试方案十分明确，培训计划和承诺等针对性强、切实可行，得8分；2.实施方案较全面、具体，人员安排、调试方案较明确，培训计划和承诺等针对性较强、切实可行，得6分；3.实施方案基本全面，人员安排、调试方案基本明确，培训计划和承诺等针对性一般、基本可行，得4分；4.实施方案不全面，人员安排、调试方案不明确，培训计划和承诺等无针对性、不可行，得1分； 5.未提供相关方案的，不得分 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |
| 3 | 根据项目安排的售后服务响应、应急服务响应、故障响应、服务承诺等进行综合评分：1.售后服务响应方案十分全面、具体，应急服务响应、故障响应方案十分明确，服务承诺等针对性强、切实可行，得8分； 2.售后服务响应方案较全面、具体，应急服务响应、故障响应方案较明确，服务承诺等针对性较强、切实可行，得6分； 3.售后服务响应方案基本全面，应急服务响应、故障响应方案基本明确，质量保证体系及措施较简单，合理性一般，服务承诺等针对性一般、基本可行，得4分； 4.售后服务响应方案不全面，应急服务响应、故障响应方案不明确，质量保证体系及措施不完整、合理性差，服务承诺等无针对性、不可行，得1分 5.未提供相关方案的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |
| 4 | 对供应商制定的质量控制与保障措施的可行性与合理性进行评审： 1.供应商制定的质量控制方案与保障措施详尽、完整具体、可行性和科学性强的，得6分； 2.供应商制定的质量控制方案与保障措施较详尽完整、可行性和科学性较强的，得4分； 3.供应商制定的质量控制方案与保障措施相对详尽具体、可行性和科学性一般的，得2分； 4.供应商制定的质量控制方案与保障措施不够详尽、不够具体、可行性和科学性差的，得1分； 5.不提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |
| 5 | 对供应商制定的进度保障方案进行评审： 1.方案内容全面具体，能够保证项目进度的，可行性强，有利于项目实施的，得6分； 2.方案内容较全面具体，较能够保证项目进度的，可行性较强，有利于项目实施的，得4分 3.方案内容相对全面具体，基本能够保证项目进度的，有一定的可行性，基本能保证项目实施的，得2分； 4.方案内容不够全面具体，不能够保证项目进度的，可行性较差，不能满足项目实施的，得1分 5.不提供不得分。 |  □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |

备注：

1、请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4、承诺以上响应情况属实。

5、本自查表不得擅自删改。

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**（二）技术评审证明资料（如有）**

**1、项目技术方案（如有）**

（按照实际情况自行拟写）

**项目技术方案的内容包括项目的理解、技术方案、管理方案等**

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**2、项目实施方案（如有）**

（按照实际情况自行拟写）

**项目实施方案的内容包括调试方案和承诺等**

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**3、售后服务方案（如有）**

（按照实际情况自行拟写）

**售后服务方案的内容包括售后服务响应、应急服务响应、故障响应和服务承诺等**

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**4、质量控制与保障措施的可行性与合理性（如有）**

（按照实际情况自行拟写）

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日

**5、项目进度保障方案（如有）**

（按照实际情况自行拟写）

 公司/单位名称（盖章）：

 法定代表人/负责人（签名）：

 日期： 年 月 日